!### Step 4 Commands ###!

!### Configuring ISP WAN interface###!

en

conf t

hostname ISP

!### Configuring ISP -> SB interface###!

int s0/0/0

ip address 209.165.200.2 255.255.255.240

no shut

exit

!### Configuring ISP -> MG interface###!

int s0/0/1

ip address 209.165.200.17 255.255.255.240

no shut

exit